| EM datagrams on *.kmall format Reg.no. 410224 rev C

- Main Page
- Related Pages
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- v
- w
- x
- y
- z

### - s -

- salinity : EMdgmSVPpoint_def
- sampleAmplitude05dB_p : EMdgmMWCrxBeamData_def
- sampleFreq_Hz : EMdgmMWCrxInfo_def
- scale : EMdgmSDEdataFromSensor_def
- seabedImageSampleRate : EMdgmMRZ_rxInfo_def
- sectorTransmitDelay_sec : EMdgmMRZ_txSectorInfo_def
- sensorData : EMdgmSVP_def
- sensorDataContents : EMdgmSKMinfo_def
- sensorFormat : EMdgmSVP_def
- sensorInputFormat : EMdgmSKMinfo_def
- sensorStatus : EMdgmScommon_def , EMdgmSKMinfo_def
- sensorSystem : EMdgmScommon_def , EMdgmSKMinfo_def
- SIcentreSample : EMdgmMRZ_sounding_def
- signalBandWidth_Hz : EMdgmMRZ_txSectorInfo_def
- signalWaveForm : EMdgmMRZ_txSectorInfo_def
- SInumSamples : EMdgmMRZ_sounding_def
- SIsample_desidB : EMdgmMRZ_def
- SIstartRange_samples : EMdgmMRZ_sounding_def
- SLrampUpTimeRemaining : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- soundingIndex : EMdgmMRZ_sounding_def
- soundSpeedAtTxDepth_mPerSec : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- soundVelocity_mPerSec : EMdgmMWCrxInfo_def , EMdgmSVPpoint_def
- sourceLevelApplied_dB : EMdgmMRZ_sounding_def
- speedOverGround_mPerSec : EMdgmSPOdataBlock_def
- starbMeanCov_deg : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- starbMeanCov_m : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- starbSectorEdge_deg : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- starbSIsample_desidB : EMdgmMRZ_extraSI_def
- starbStartRange_samples : EMdgmMRZ_extraSI_def
- status : EMdgmIIP_def , EMdgmIOP_def , KMbinary_def
- subDepthMode : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- swathAlongPosition : EMdgmMbody_def
- swathsPerPing : EMdgmMbody_def
- systemID : EMdgmHeader_def