| EM datagrams on *.kmall format Reg.no. 410224 Revision H

### - d -

- dataFromSensor : EMdgmSCLdataFromSensor_def
- delayedHeave_m : KMdelayedHeave_def
- deltaLatitude_deg : EMdgmMRZ_sounding_def
- deltaLongitude_deg : EMdgmMRZ_sounding_def
- depth_m : EMdgmSVPpoint_def
- depthMode : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- depthUsed_m : EMdgmSDEdataFromSensor_def
- detectedRangeInSamples : EMdgmMWCrxBeamData_def
- detectedRangeInSamplesHighResolution : EMdgmMWCrxBeamData_def
- detectionClass : EMdgmMRZ_sounding_def
- detectionConfidenceLevel : EMdgmMRZ_sounding_def
- detectionMethod : EMdgmMRZ_sounding_def
- detectionMode : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- detectionType : EMdgmMRZ_sounding_def
- detectionUncertaintyHor_m : EMdgmMRZ_sounding_def
- detectionUncertaintyVer_m : EMdgmMRZ_sounding_def
- detectionWindowLength_sec : EMdgmMRZ_sounding_def
- dgmNum : EMdgmMpartition_def
- dgmType : EMdgmHeader_def , KMbinary_def
- dgmVersion : EMdgmHeader_def , KMbinary_def
- distanceBtwSwath : EMdgmMRZ_pingInfo_def
- downAcceleration : KMbinary_def